スタックマシン仕様ver1

静的メモリ領域

・命令を格納する

・定数を格納する

・疑似レジスタを格納する

・余った部分はスタック領域として使う

・容量は4096バイト

・メモリ一つのサイズは1バイト

扱える型

・int(4バイト)

・double(8バイト),

・bool(1バイト)

・char(1バイト)

・pointer(1バイト)